|  |  |
| --- | --- |
|  **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ** **ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ****РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ***вул. Магілеўская, 45/1, 220007, г.Мінск**тэл. 218-90-00, факс 218-91-94,**e-mail: gtk@customs.gov.by* | **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ****ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ****РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ***ул. Могилевская, 45/1, 220007, г. Минск**тэл. 218-90-00, факс 218-91-94,**e-mail: gtk@customs.gov.by* |
| от 21.04.2017 № 08/5380на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ |  Начальникам таможен  Начальнику ГИПК и ПК  таможенных органов  Республики Беларусь Генеральному директору  РУП «Белтаможсервис» |

## О разъяснении по классификации

отдельных видов товаров

В целях реализации пункта 6 статьи 52 Таможенного кодекса Таможенного союза и решения Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза от 17 марта 2017 года № 22/5 Государственный таможенный комитет Республики Беларусь разъясняет следующее.

Генератор азота, представляющий собой установку для производства азота методом обратимой адсорбции газа при переменном давлении (без протекания химических превращений и преобразования энергии (тепловых эффектов)) путем пропускания газовой смеси (сжатого воздуха) через резервуар с углеродными «молекулярными ситами», удерживающими из воздуха кислород и другие нежелательные компоненты и пропускающие азот (N2), классифицируется в субпозиции 8421 39 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6.

Четырехколесные транспортные средства для перевозки людей с электрическим двигателем или двигателем внутреннего сгорания, максимальная скорость которых не превышает 30 км/ч, не имеющие и не предусматривающие установку: устройств безопасности, необходимых для передвижения по дорогам общего пользования (отсутствуют ремни безопасности, передние или задние двери), зеркал заднего вида, переднего и заднего лобовых стекол, предназначенные для использования в качестве транспортного средства в местах, не подходящих для дорожного движения (кемпинги или места отдыха, тематические парки, курортные гостиницы, промышленные объекты), классифицируются в субпозиции 8703 10 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6.

Котел-утилизатор водотрубной конструкции, имеющий производительность 76 тонн в час, предназначенный для утилизации тепловой энергии отходящих газов, которая используется в котле-утилизаторе для нагрева воды под высоким давлением и получения пара высокого давления, поступающего в теплосеть и используемого для обогрева зданий, классифицируется в субпозиции 8402 11 000 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6.

Насыпные насадки для ректификационных колонн, служащие для создания развитой поверхности контакта между взаимодействующими потоками, классифицируются в зависимости от используемого для их изготовления материала, например, насыпные насадки, изготовленные из нержавеющей стали, будут классифицироваться в товарной позиции 7326 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в соответствии с Основным правилом интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1.

С целью единообразного применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза начальникам таможен необходимо обеспечить доведение содержания настоящего письма до личного состава таможен.

 Генеральному директору РУП «Белтаможсервис» обеспечить опубликование настоящего письма в журнале «Таможенный вестник».

Заместитель Председателя С.А. Полудень

### 08 Корзун 218 92 37